**消毒供应中心设备维保服务**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 型号 | 数量  （台/套） |
| 大型压力蒸汽灭菌器 | MSG.B1200B | 4 |
| 快速式全自动清洗消毒器 | QK-Z-II-520 | 4 |
| 低温等离子体灭菌 | MD-J.T120 | 1 |
| 医用干燥柜 | GZ.II | 1 |
| 电热蒸汽发生器 | ZFQ60KW | 4 |
| 双级反渗透水处理 | HHTRO-500SA | 1 |
| 超声波清洗机 | QC.A(QC80C/I) | 1 |
| 追溯系统 | V3.0 | 1 |
| 不锈钢制品 |  | 1 |
| 腔镜清洗工作站 | TZDY一B | 1 |

**维保服务要求：**

1.设备出现故障接到报修通知，全天24小时服务，安排维修工程师上门维修。

2.在接到通知后，应急故障（设备无法使用且影响到了供应室正在进行的工作），承保方须在1小时内到达现场或委托专人到达现场进行维修，普通故障乙方可在2小时内到达现场或委托专人到达现场进行维修。  
3.未能及时维修，医院有权外聘维修人员，维修所产生的费用由承保方承担。

4.设备发生故障，不限次数到场维修服务，如需更换配件，费用由承保方承担（包含易耗品）。  
5.根据合同内的设备情况制定设备维护计划，至少每3个月一次维护保养服务，维护保养完成后由使用科室和医学装备部签字确认。

1. 在科室配备常用配件便于及时维护，院方提供场地存放。
2. 追溯系统发生故障时，必须3小时内维修完成，无法按时维修需提供备用方案，保障科室业务正常开展。  
   8.承保方派出专业工程师至少每周巡检2次。  
   9.易耗类配件，在配件使用寿命周期内根据配件实际损耗情况做好更换。  
   10.按照特种设备管理规定，压力容器属于特种设备，应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。做好特种设备的定期检验和定期自行检查的记录: （1）特种设备的日常使用状况记录； （2）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； （3）特种设备运行故障和事故记录。

11.服务期限：3年。

以上要求为我院基本服务要求，报名者可提供更优的服务方案，服务方案丰富者优先。