彩色多普勒超声诊断仪维保服务需求

1. 服务范围

   - 覆盖所要求保修期的超声设备，包括主机、探头、软件系统及附属设备。

   - 提供 7×24小时紧急维修服务，故障响应时间≤2小时，重大问题现场解决时间≤24小时。

   - 同一设备出现两次以上相同故障，则应更换相应配件。

2. 服务内容

   - 定期维护：每月至少1次全面保养（含探头校准、电路检测、散热系统清理等）；

   - 预防性维修：更换易损件（如耦合剂导管、按键等），提前排查潜在故障；

   - 软件升级：免费提供官方发布的系统升级及功能优化服务；

   - 备件保障：承诺使用原厂配件，并提供备用设备（可选）以应对长期维修情况。

3. 附加要求

   - 维保公司需具备医疗器械维修资质及原厂授权认证；

   - 每次维护后出具详细检测报告，并协助科室完成设备质控记录；

   - 提供每年1次操作人员基础维护培训。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备品牌、型号 | 设备序列号 | 探头型号 | 探头数量 |
| 1 | 飞利浦EPIQ7C（9号诊室） | US519B1594 | S5-1、S8-3、X5-1、S12-4 | 4 |
| 2 | 飞利浦Affiniti50（急诊科） | USD17D1854 | C9-4v、L12-4、C6-2 | 3 |
| 3 | 飞利浦Affiniti70(5号诊室) | US518F0624 | L12-3、L12-5、C5-1、C10-3V | 4 |
| 4 | 飞利浦Affiniti70(6号诊室) | US518F0584 | L12-5、C5-1、C10-3V | 3 |
| 5 | 飞利浦EPIQ7(13号诊室) | USO19B1070 | C9-2、C5-1、V6-2、EL18-4、3D9-3V | 5 |
| 6 | 飞利浦CX50(床边机) | SG71905032 | L12-3、C5-1、S5-1 | 3 |
| 7 | 法国声科Aixplorer V（2号诊室） | PS87BM46 | SL10-2、XC6-1、SL15-4 | 3 |
| 8 | 迈瑞Resona8（8号诊室） | CF1-9A000284 | DE10-3WU、SL5-1U、V11-3HU、L14-5WU | 4 |
| 9 | 飞利浦Affiniti50 | USD17D1855 | C9-4v、L12-4、C6-2、V6-2 | 4 |
| 10 | 飞利浦Affiniti70 | US518F0622 | L12-5、C5-1、C10-3V | 3 |
| 11 | 飞利浦Affiniti70 | US518F0623 | L12-5、C5-1、C10-3V | 3 |
| 12 | 飞利浦Affiniti70 | US518F0525 | L12-5、C5-1、C10-3V | 3 |