**广西国际壮医医院医疗设备维保服务项目第二次公开询价公告**

根据医院工作需要，我院近期拟采购重症医学科迈瑞呼吸机维保服务项目，请有意向，具有资质的各服务商前来报名。因第一次询价报名不足三家，现进行二次公开询价，第一次询价公告已报名提交材料的公司无需再次提交。

本公告报名有效期自挂网之日起至2024年4月12日截止。

请各品服务商见本公告后，携带有效证件及产品资料前来我院报名。

1. 需求：
2. 乙方对十台迈瑞呼吸机（具体型号、编号见表一）进行运维保障服务。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 型号 | 序列号 | 电池故障 | 氧电池 | 涡轮警告 |
| 1 | 迈瑞 | SV300 | 86006182 |  | √ | √ |
| 2 | 迈瑞 | SV300 | 86006184 |  | √ |  |
| 3 | 迈瑞 | SV300 | 86006189 |  | √ | √ |
| 4 | 迈瑞 | SV300 | 86006186 |  | √ | √ |
| 5 | 迈瑞 | SV300 | 86006188 |  | √ | √ |
| 6 | 迈瑞 | SV300 | 86006181 |  | √ | √ |
| 7 | 迈瑞 | SV300 | 86006191 |  | √ | √ |
| 8 | 迈瑞 | SV300 | 86006179 | √ | √ |  |
| 9 | 迈瑞 | SV300 | 86006180 |  | √ | √ |
| 10 | 迈瑞 | SV300 | 86006185 |  | √ | √ |

表一 重症医学科迈瑞需要维保的十台设备

1. 乙方服务人员需获取相关维修服务资质，保修期内，乙方对设备进行保养和更换所损坏电路板及其它部件（包含氧电池、流量传感器），甲方不必再支付任何费用。所换配件为全新原装配件，且需有相关的资料证明其来源。
2. 维保生效后对科室购买维保的SV300的涡轮报警进行维护消警维护，并承诺对现已失效的配件进行维护更换，并对机器进行一次保养套件更换。具体更换数量如下：原厂锂电池1块，氧传感器10个，年保养套件10个。另外，需要对涡轮空气机，数量为8台，对其进行报警消除、维护。若在维保有效时间内，涡轮无法运转后，依据第（二）条要求更换全新原装涡轮空压机配件，不允许进行二次维修。供货商现场检定工作人员须配合院方相关管理要求。
3. 甲方提出维修请求后，乙方电话响应时间不超过1小时，如需现场维修，乙方工程师到达甲方指定现场的时间工作日≤72小时（因不可抗力因素导致无法执行除外）。
4. 乙方在合同期内提供定期现场维护、保养服务（一年四次）和紧急维修服务。  
   6、仪器出现故障，在一周内维修好，未能及时维修则提供备用机保障使用，每年保证仪器95-98%的开机率。
5. 乙方维保期间提供一年1次呼吸机医工培训&2次临床科室人员提升培训。
6. 乙方在维保期内可提供系统软件升级服务，免费将现有系统软件升级至最新版本。

**二、报名必备证件资料：**

1. 报名公司项目联系人、联系电话、电子邮箱、拟报名项目名称、报价单（原件盖章）；
2. 公司营业执照、医疗器械经营许可证；
3. 报价单一份（格式见附件1），盖章；
4. 服务方案一份，盖章。

**三、报名方式：**

1. 报名方式：现场报名；
2. 材料要求：请按报名必备资料逐一整理纸质版材料，纸质版及产品介绍彩页一式二份，密封后现场递交；电子版一份（发送至邮箱gzyxzbb2018@163.com）。
3. 报名地址：南宁市良庆区秋月路8号广西国际壮医医院面对门诊大门左侧（急诊科方向）医学装备部；
4. 联系人：吕老师；联系电话0771-3376508。

广西国际壮医医院

2024年 4 月7日

**附件1**

**（项目名称） 报价表（格式）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务商名称** | **资质名称** | **数量** | **单位** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** | **企业规模（大/中/小/微）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币（大写） （¥ ） | | | | | | | |

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

报价公司（公章）：

日期： 年 月 日