**乘用车需求参数**

1. 长宽高:约4995x1910x1495（±20）mm，轴距约2920（±20）mm；
2. 纯电续航里程：≥506KM
3. 20%-80%快充电时间：≤30min
4. 150KW前电机(310N.m)；0-100km/h：≤7.9S
5. 悬架结构：前：独立悬架；后：五连杆独立悬架；可变阻尼减震器；
6. 配置:

≥110KW直流快充；自适应巡航；智能领航；交通拥堵辅助；自动紧急制动；紧急制动辅助；车道偏离辅助；车道保持；

智能远近光灯辅助；交通标志识别；

方向盘车道偏离辅助提醒；盲区检测；

并线辅助；后方横向碰撞预警；

后方碰撞预警；开门预警；外部防碰撞预警；

车机约15.6寸5G；外后视镜倒车自动调节；

≥1颗毫米波雷达(前)；360°全景影像，≥8泊车雷达；

11安全气囊；8扬声器；行车记录仪；胎压监测；

车钥匙(支持手机)；≥50w手机无线充电；

车载ETC；

移动电站(最大3.3kW)；电动尾门；方向盘加热；

具备主副驾座椅通风加热；主驾座椅可8向调节；副驾座椅可6向调节；

主驾座椅记忆；具备绿净系统；具备远程高温消毒杀菌模式；

负离子空气净化器；双温区自动恒温空调；

后排空调多功能触摸屏；氛围灯；≥12.3寸全液晶仪表；

雨量感应；远程车控；豪华皮座椅；

前挡风玻璃隔音隔热防紫外线；

前排双层夹胶玻璃；后排隐私玻璃；自动远近光。